// Phasen-Ring · Segment 3/5 — OPERATION (grün)
// Druckfertig: F6 -> Datei/Export/STL. Filament: grün.
// Geometrie aus phasen-ring.scad (muss im selben Ordner liegen).
use <phasen-ring.scad>
phase_segment(2);
