// Phasen-Ring · Segment 4/5 — SUPPORT (teal)
// Druckfertig: F6 -> Datei/Export/STL. Filament: teal.
// Geometrie aus phasen-ring.scad (muss im selben Ordner liegen).
use <phasen-ring.scad>
phase_segment(3);
