# Materialliste — zu druckende Elemente

Stand: 2026-06-04 · Maße in mm · Mengen für **ein** Workshop-Set.

> **Designwechsel ggü. v0.6:** Die eckigen Tiles (100×100) + separaten Ø60-Scheiben
> + eckigen Gate-Tiles + Gate-Tore sind **ersetzt durch einen runden Ø100-Puck**.
> Ein Puck markiert die Station, nimmt die beteiligten Figuren auf (7 Mulden) und
> trägt die Beschriftung als **Avery-Rundetikett Ø40** in der Mitte. Station- und
> Gate-Puck sind **dasselbe Druckteil** (Unterschied: Filamentfarbe + Etikett).

## Standard-Schnittstelle (für alle Teile gültig)

- **Station = Puck:** runde Scheibe **Ø 100 × 6 mm**, 5 mm Rand, leichte Einbuchtung
  (Spielfläche Ø 90). Keine Verankerung Ø60, keine Steckverbindung, keine Magnete —
  Pucks werden lose zur Bahn ausgelegt.
- **Figuren-Platzierung:** Figuren werden **gestellt/reingestellt** (flacher Standfuß
  **Ø 20 mm**, kein Pin). Am **Puck** in **Mulden Ø 22 × 1,5 mm** (reinstellbar), am
  **Aktiv-Feld** auf flachen **Standfeldern Ø 22** (wie Puck-Mulden, Gravur ~0,6 mm).
- **Beschriftung:** **Rundetikett Ø 37** in der Mittenmulde Ø 37,5. Keine Gravur —
  ID/Farbe trägt das Etikett. (Ø 37 ist kein Avery-Standard — Avery rund = 30/40;
  Bezugsquelle vor Kauf prüfen, ggf. anderer Hersteller oder Print-&-Cut.)

---

## 1. Station-Puck (lineare Bahn)

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
| Grundkörper | **Ø 100 × 6 mm**, rund, obere Außenkante 1 mm gefast |
| Rand | **5 mm** breit, bleibt auf voller Höhe |
| Einbuchtung | Spielfläche Ø 90, **1,2 mm** tief |
| Figurenplätze | **7 Mulden** Ø 22 × 1,5 mm (Einführ-Fase), auf Kreis r 33 (Ø 66) |
| Etikettenmulde | mittig Ø 37,5 × 0,3 mm (Rundetikett Ø37; Puck-Rand bleibt sichtbar) |
| Farbe | je Phase (blau/orange/grün/teal/lila) |
| Menge | **36** (eine je Aktivität) — Druck von 37 empfohlen: 1 Blank als Reserve |
| Material | PLA, Infill 15 % |
| Druckzeit | ~1,3 h/Puck |
| Datei | `openscad/puck.scad` |

**Verteilung nach Phasenfarbe** (= Aktivitäten je Phase):

| Phase | Farbe | Aktivitäten | Pucks |
|-------|-------|-------------|:---:|
| Design | blau | ds_01–ds_04 | 4 |
| Transition | orange | tr_02–tr_08, tr_10, tr_11 | 9 |
| Operation | grün | op_01–op_07 | 7 |
| Support | teal | sp_01–sp_11 | 11 |
| Review | lila | rv_01–rv_05 | 5 |
| | | **Σ Station-Pucks** | **36** |

Die 3 Gates (tr_01, tr_09, tr_12) sind **Gate-Pucks** (gleiches Teil, rot, §2) → 3 Stück.
**Bahn gesamt = 36 + 3 = 39 Positionen.**

> **Arbeitsstand Review (Workshop):** Die Review-Phase nutzt **5 Aktivitäten** nach
> Frank (Change-Enablement) statt bisher 6 — daher 36 statt 37 Station-Pucks. Details
> + offene Punkte: [`../00_Konzept/review-phase_arbeitsstand-frank.md`](../00_Konzept/review-phase_arbeitsstand-frank.md).
> Noch **nicht** im Blueprint-YAML / kanonischen Konzept (Michael-Freigabe ausstehend).

Die Pucks werden zu einer **linearen Bahn** ausgelegt (kein Ring), bei Platzmangel
mäandrierend. Als optische Linie + Halt empfiehlt sich eine **flache Unterlage/Matte**
(Layout liegt als [`board-layout.svg`](board-layout.svg) vor) — die Pucks markieren
darauf die Stationen.

## 2. Gate-Puck (Gate-Position)

**Identisches Druckteil wie der Station-Puck** — Unterschied nur:

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
| Geometrie | wie Station-Puck (`openscad/puck.scad`) |
| Farbe | **Rot** (klar von den 5 Phasenfarben abgesetzt) |
| Etikett | **G1 / G2 / G3** + Entscheidungs-Icon (statt Aktivitäts-ID) |
| Figurenplätze | dieselben 7 Mulden (deckt SOR-Gremium ~5 + Puffer ab) |
| Menge | **3** (Gate 1, 2, 3) |
| Material | PLA, Infill 15 %, rotes Filament |

> Es gibt **kein Gate-Tor und keine Gate-Karte** mehr. Gate-Logik (Keeper,
> geforderte Artefakte, Auflösung) läuft über die **App**; die Entscheidung trifft
> die zuständige Rolle. Das „Tor-Gefühl" entsteht durch Farbe + Icon + das Stellen
> der Pflicht-Figuren am Gate-Puck (die entscheidende Rolle bleibt als Marker stehen).

## 3. Szenario-Handling (kein 3D-Teil mehr)

Der **Action-Stein ist entfallen.** Seine zwei Funktionen werden jetzt anders gelöst:

- **Szenario tragen:** Die gezogene **Action Card** (aus [`../03_Karten/`](../03_Karten/))
  liegt **flach an der aktuellen Station** und wandert mit der Gruppe die Bahn entlang —
  kein aufrechter Kartenträger nötig.
- **„Wir sind hier" markieren:** Die **Companion-App** führt die Stationsreihenfolge;
  zusätzlich ist die aktuelle Station daran erkennbar, dass dort die **Rollen-Figuren**
  stehen (7 Mulden am Puck).

> **Kein Druckteil**, keine Metalleinlage, kein Kartenschlitz mehr.

## 4. Aktiv-Feld (RACI-Fläche)

Bleibt **unverändert** als separates, mobiles Board neben der aktuellen Station. Hier
werden die beteiligten Rollen je Aktivität nach **RACI** gestellt — die 7 Mulden am
Puck zeigen „wer ist beteiligt", das Aktiv-Feld zeigt „in welcher Verantwortung".

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
| Grundkörper | **130 × 130 × 6 mm**, Ecken r5 (quadratisches 2×2-Raster) |
| Bereiche | **2×2-Matrix:** oben **R \| A**, unten **C \| I** (eingravierte Umrandung), 4 gleich große Felder |
| Standfelder | R / C / I: je 4 (2×2) · A: genau 1 (rechts oben) = **13**; alle Markierung Ø 22 (wie Puck), Pitch 30 |
| Gravur | Feld-Umrandung 0,6 mm + Zonen-Buchstabe R / A / C / I, Tiefe 0,8 mm |
| Menge | **1** (ggf. 2 bei parallelen Tischen) |
| Material | PLA, Infill 20 % |
| Datei | `openscad/aktiv-feld.scad` |

> **Goldene RACI-Regel: A = genau 1.** Je Aktivität ist genau eine Rolle *Accountable*.

## 5. Rollen-Figuren

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
| Form | Figur **Höhe ~50 mm**, **flacher Standfuß (kein Pin)** |
| Standfläche | rund **Ø 20 mm** (passt in Puck-Mulde Ø 22 und Aktiv-Feld-Standfeld Ø 22) |
| Codierung | Farbe je **Kategorie** (6): Governance Gold · Umfeld/Auftraggeber Bordeaux · Management Blau · Operative Grau · Externe Weiß · Teams Grün |
| Team-Sonderfiguren | mehrere Mini-Figuren auf einem Sockel (Betrieb, Support, Projekt) |
| Menge | je Figur 2× → **32** Einzelrollen (16 × 2) + **6** Team-Figuren (3 × 2) = **38** |
| Material | PLA, eingefärbt je Kategorie |

## 6. Phasen-Ring (SLC-Übersicht ↔ Bahn-Köpfe)

Fünf 72°-Ringsegmente bilden **zusammengesteckt** den SLC-Übersichts-Donut (wie das
Konzept-Schaubild) und **auseinandergenommen** die farbigen **Phasen-Köpfe** der
linearen Puck-Bahn — das **Design-Segment ist der Start** vor dem ersten Puck.

| Merkmal | Wert |
|---------|------|
| Form | Ringsegment 72°, **Ø 180 außen / Ø 84 innen × 6 mm** |
| Beschriftung | **graviert**: Icon (oben) + Phasenname (darunter, Größe 8, Tiefe 1,0); keine Sublabels. Icons: Design=Plan+Stift · Transition=Rakete · Operation=Zahnräder · Support=Headset · Review=Lupe+Haken |
| Farbe | je Phase (blau/orange/grün/teal/lila) — wie die Pucks |
| Verbindung | **keine** — Segmente werden lose aneinandergelegt (Ring oder Phasen-Köpfe) |
| Menge | **5** (1 je Phase) |
| Material | PLA, Infill 15 %, Filament je Phasenfarbe |
| Dateien | je Segment **eine** Datei: `phasen-ring-design/-transition/-operation/-support/-review.scad` (Geometrie in `phasen-ring.scad`) |

> **Druck:** je Segment die passende `phasen-ring-<phase>.scad` öffnen → F6 → STL.
> **Vorschau:** `phasen-ring.scad` direkt öffnen (Preview-Modus, nicht `--render` —
> sonst eine Einheitsfarbe) zeigt den ganzen Ring.

---

## Stückliste (Kurzfassung)

| Teil | Menge | Datei |
|------|------:|-------|
| Station-Puck | 36 (+1 Reserve) | `openscad/puck.scad` (Phasenfarbe) |
| Gate-Puck | 3 | `openscad/puck.scad` (rot) |
| Phasen-Ring-Segment | 5 | `openscad/phasen-ring-<phase>.scad` (je Phasenfarbe) |
| Aktiv-Feld (RACI-Fläche) | 1 | `openscad/aktiv-feld.scad` |
| Rollen-Figuren (Einzel) | 32 | 16 Rollen × 2 |
| Team-Sonderfiguren | 6 | 3 Teams × 2 |
| Rundetiketten Ø37 | 39 | via Generator aus YAML (ID + Phasenfarbe); ablösbar bevorzugt |

## Kritische Maße & Passungen (bitte prüfen)

- **Puck = einziges Bahn-Teil** (Ø 100 × 6). Station vs. Gate nur über Filamentfarbe
  + Etikett — **ein STL, 39× drucken** (36 Phasen + 3 rot; +1 Blank als Reserve).
- **Figuren-Mulde Ø 22, Tiefe 1,5** für Sockel **Ø 20** (reinstellbar, Fase als
  Einführhilfe). 7 Mulden auf Kreis r 33.
- **Etikettenmulde Ø 37,5 × 0,3** — Rundetikett Ø37 (Puck-Rand bleibt sichtbar,
  ~3,3 mm Restwand zu den Figurenmulden). Maximal möglich wäre Ø40.
- **Keine** Verankerung Ø60, **keine** Puzzle-Tabs, **kein** Gate-Tor, **keine**
  Gate-Karte, **kein** Action-Stein mehr.

## Hinweise für den Producer

- Toleranzen Sockel↔Puck-Mulde und Etikett↔Mulde an **einem Probedruck** kalibrieren.
- Gravurtiefe (nur noch Aktiv-Feld) 0,6–1,0 mm; Pucks sind **blanko**
  (ID/Farbe via Avery-Etikett Ø40).
- Farbtrennung über Filamentwechsel; **exakte Töne frei — nur klar unterscheidbar**
  (Phasen 5 Farben, Gate rot, Figuren-Kategorien 5 + Teams grün).
