// Phasen-Ring · Segment 2/5 — TRANSITION (orange)
// Druckfertig: F6 -> Datei/Export/STL. Filament: orange.
// Geometrie aus phasen-ring.scad (muss im selben Ordner liegen).
use <phasen-ring.scad>
phase_segment(1);
