# OpenSCAD-Modelle

Parametrische Quellmodelle der Schlüsselteile. In [OpenSCAD](https://openscad.org)
öffnen, Parameter im Customizer anpassen, mit **F6** rendern und über
*Datei → Export → STL* slicebereit exportieren.

| Datei | Bauteil |
|-------|---------|
| `puck.scad` | **Station-/Gate-Puck** (Ø100×6, 7 Figurenmulden Ø22, Etikettenmulde Ø37,5) |
| `aktiv-feld.scad` | RACI-Fläche (R · A · C · I, 2×2) — separates mobiles Board, 130×130 |
| `phasen-ring.scad` | **Phasen-Ring (Bibliothek + Vorschau)** — gemeinsame Geometrie; direkt geöffnet = ganzer Ring |
| `phasen-ring-design.scad` … `-review.scad` | **5 druckfertige Einzelsegmente** (je `use <phasen-ring.scad>` + `phase_segment(idx)`) |

## Ein Puck für die ganze Bahn

`puck.scad` ist **das einzige Bahn-Teil**. Station- und Gate-Puck sind **geometrisch
identisch** — der Unterschied ist nur:

- **Filamentfarbe:** Station = Phasenfarbe (blau/orange/grün/teal/lila), Gate = **Rot**.
- **Etikett:** Station = ID (`op_05`), Gate = `G1` / `G2` / `G3` + Entscheidungs-Icon.

→ **Einmal slicen, 40× drucken** (37 Phasen-Pucks + 3 Gate-Pucks). Keine Serien-STLs,
keine Gravur, keine separaten Aktivitäts-Scheiben mehr.

## Beschriftung: Rundetiketten Ø37

Die Beschriftung läuft über **runde Etiketten Ø37** in der Mittenmulde (Ø37,5) —
der Puck-Rand bleibt rundherum sichtbar:

- **Ablösbar bevorzugt** (korrigierbar/wiederverwendbar); Folie für mehr Abrieb.
- **Hinweis:** Ø37 ist kein Avery-Standardmaß (Avery rund = 30/40). Bezugsquelle vor
  Kauf prüfen — ggf. anderer Hersteller oder selbst per Print-&-Cut schneiden.

Ein kleines Skript liest die `service-lifecycle_*.yaml` und erzeugt einen
**Etikettenbogen** (ID + Phasenfarbe) — analog zur Kartengenerierung.
Vorteil: wiederverwendbar, korrigierbar, mehrsprachig; die Pucks bleiben blanko.

## Ersetzte Modelle (entfernt)

Mit dem Wechsel auf den Puck sind weggefallen:
`aktivitaets-tile.scad` (eckiges Tile), `aktivitaets-plaque.scad` (Ø60-Scheibe),
`gate-tile.scad` (eckiges Gate-Tile) und `gate-tor.scad` (Torbogen + Gate-Karte).
Begründung: Der Ø100-Puck vereint Station-Markierung, Figuren-Standorte und
Beschriftung in **einem** Teil; die Gate-Karte ist durch App + Gate-Puck-Etikett
abgedeckt. (Historie in der Git-Geschichte.)

## Hinweise

- **Figuren werden reingestellt:** Mulden Ø22 für Sockel Ø20, Tiefe 1,5 mm mit
  Einführ-Fase. 7 Mulden im Ring (r 33) — Abstand der Mulden ~6,6 mm.
- **Etikettenmulde Ø37,5 × 0,3 mm** flach — Etikett sitzt plan, Rand schützt die
  Kante vorm Abpellen, Puck-Rand bleibt sichtbar (~3,3 mm zu den Figurenmulden).
  Maximal möglich wäre Ø40.
- Vor Serienstart **ein** Puck + Figur + Etikett als Passungs-Funktionsmuster drucken
  (Sockel↔Mulde, Etikett↔Mulde).
