# 3D-Druck — Übersicht

Alles, was der 3D-Druck-Producer braucht, um die haptischen Spielelemente zu
fertigen. Großflächige Grafik (Aufdrucke, Beschriftungen) wird **nicht** gedruckt,
sondern als Aufkleber/Print-Layout aufgebracht — die 3D-Teile liefern Form,
Verankerung und Steckmechanik.

## Inhalt dieses Ordners

| Datei | Zweck |
|-------|-------|
| [`materialliste.md`](materialliste.md) | Alle Bauteile mit Maßen, Mengen, Material- und Druckempfehlung |
| [`visual-prompts_3d-producer.md`](visual-prompts_3d-producer.md) | Bild-Prompts als Orientierungs-Renderings für den Producer |
| [`board-layout.svg`](board-layout.svg) | Maßstäbliche Layout-Skizze des gesamten Boards (40 Pucks: 37 + 3 Gate-Pucks, Sequenz, Loop) — im Browser/Editor ansehen |
| [`gen_board_layout.py`](gen_board_layout.py) | Generator-Skript für die Layout-Skizze (bei Änderungen erneut ausführen → `board-layout.svg`) |
| [`openscad/`](openscad/) | Parametrische Modelle (OpenSCAD) der Schlüsselteile zum direkten Slicen |

## Grundsätzliche Design-Entscheidungen

- **Ein Puck pro Station** (Ø 100 × 6 mm rund) statt eckigem Tile + separater Scheibe.
  Pucks werden lose zur Bahn ausgelegt (keine Magnete, keine Steckverbindung).
  Der Puck vereint Stations-Markierung, Figuren-Standorte (7 Mulden) und Beschriftung
  in **einem** Teil → halb so viele Druckteile, keine Scheibe-Toleranz.
- **Ein Modell für die ganze Bahn:** Station- und Gate-Puck sind dasselbe STL —
  Unterschied nur Filamentfarbe (Phase vs. Rot) + aufgeklebtes Etikett. Einmal slicen,
  40× drucken (37 Phasen + 3 Gate).
- **Lineare Bahn** (kein Ring) — Pucks werden zu einer Linie ausgelegt, bei Platzmangel
  mäandrierend; als optische Linie dient eine flache Unterlage/Matte ([`board-layout.svg`](board-layout.svg)).
- **Beschriftung via Rundetikett Ø 37** in der Mittenmulde (Puck-Rand bleibt sichtbar) —
  wiederverwendbar, korrigierbar, mehrsprachig; Pucks bleiben blanko. (Ø 37 ist kein
  Avery-Standard — Bezugsquelle prüfen.)
- **Figuren werden gestellt/reingestellt** (Sockel Ø 20, kein Pin): am Puck in Mulden
  Ø 22, am Aktiv-Feld auf flachen Standfeldern Ø 22 (gleiche Größe).
- **Materialempfehlung:** PLA für Pucks/Aktiv-Feld (formstabil, günstig).
- **Kein Action-Stein mehr:** Das Szenario (Action Card) liegt flach an der aktuellen
  Station; die aktuelle Station führt die App / zeigen die gestellten Figuren.

## Drucker-Annahmen

- Bauraum mind. 220 × 220 × 220 mm.
- Düse 0,4 mm, Schichthöhe 0,2 mm.
- Beschriftungen werden als **vertiefte Gravur** (negativ, 0,6–1,0 mm tief) modelliert, alternativ als aufgeklebtes Label.

> Alle Maße sind ein **Start-Spec** und vor der Serienfertigung an einem
> Funktionsmuster zu prüfen (insb. Passung Sockel↔Plättchen↔Stein und
> Kippstabilität des Steins mit Karte).
